玉米脱粒机、自动上料玉米脱粒机、双筒玉米脱粒机

亿阳机械生产的产品，精良的品质，完美的服务。选择亿阳机械，共创辉煌。 选择亿阳机械，成就梦想。

曲阜市亿阳农业机械厂坐落于“东方圣城”孔子故里--山东曲阜，系一家主要从事食品机械、生物饲料机械，园林机械、农牧机械等机械的生产技术及配套机械的研发、中试、和推广。拥有多年机械研发和制造经验集研发，制造，销售。

自动上料玉米脱粒机厂家提供的技术参数：

一、配套动力：小型拖拉机18以上HP

配套转速：1540转/分

脱净率：大于99%

破碎率：小于0.02%

额定生产量：7500kg/h

价格：9800元（不含运费）

二、9TY-830型背负式双筒脱粒机  
配套动力：22马力以上  
功 率：10-12吨  
外形尺寸：1750×5500×1800  
输送方式： 皮带输送式  
总 量： 610公斤

价格：12800元（不含运费）

三、 配套动力（马力）：12-22马力拖拉机

工作转速（n/min）：1300

外形尺寸（mm）：4900\*1550\*2100

产量（kg/h）：3000-10000

脱净率：大于等于98%

破损率：小于等于2%

农业机械，粮食加工机械，食品加个机械，饲料加工机械品种齐全，千万商品任你选，比比更便宜，首选曲阜亿阳机械。

**【现场试机，满意定货。】**

自动上料玉米脱粒机产品特点：

提供的全自动上料玉米脱粒机自动上料，省力省时 ，只要将初步晾晒好的玉米棒堆积在场地内即可，在动力设备的驱动下，自动完成上料，省去了人工装料的麻烦，并大大提高了工作效率。复式清选，脱净率高，破碎率低 ，复式清选包括网筛二次清选和吸风清选 ，网筛装置有效的将玉米粒与破碎的玉米芯分离，并通过吸风装置除去轻小颗粒。

适应多种作业场地，配合１８马力以上的柴油机

离合装置使用更方便，不作业时，新增加的离合装置使脱粒机与动力设备脱离，既减少了动力设备的油耗，又便于停机检修。

高效率，高脱净率，低破碎率 双滚筒设计，效率更高。

自动上料玉米脱粒机主要结构:

收集装置：收集初步晾晒的玉米棒

传送装置：将收集的玉米棒传送至脱离装置

脱粒装置：将玉米粒和玉米芯脱离

分离清选装置：网筛二次清选装置将玉米粒和玉米芯分离，吸风装置除去其中的轻型颗粒。

辅助装置：包括离合装置，传动装置，安全装置等。

以上资料由曲阜市亿阳农业机械厂销售一部销售员张香云整理发布。该机械产品详细参数及价格请联系我核实为准。2022

​