**矿灯充电架使用条件：**

本充电架安装于具有下列条件的矿灯房：

1、周围介质温度不超过50℃和不低于-30℃。

2、海拔不超过2500米。

3、空气相对湿度不大于85%。

4、灯房设于井上，没有剧烈的震动和冲击的地方。

5、室内空气流通，无导电尘埃存在。

6、没有水或其他液体浸入。

**矿灯充电架注意事项：**

1、安装矿灯充电架时，需要良好的接地，同时地面平整。

2、接通交流电源，指示灯亮，直流电压表指示无负荷时的电压。

3、用通用钥匙打开柜门，找到挂灯充电座，把灯头充电插头插到充电架的充电插头上，顺时针旋转180°，直到固定位置，电路接通。如充电指示器有指示，则表示充电正常，如有液晶屏显示的，液晶屏显示充电中。

4、在充电时，充电控制电路自动调整输出电压，恒定直流输出：在充电完毕时，充电电流应低于0.1安培。

5、在充电时发现个别充电位出现电压异常波动和异常通讯时，应检查各处接触情况。

6、在充电过程中，如外电源突然断开，可使用应急电源车直接对联航空插头，实现快捷取灯。

7、充电架各部分应保持清洁、干燥。

**矿灯充电架产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 充电架型号 | TSK-TMLCD100 |
| 额定直流电压 | 4.2-6V自动识别 |
| 输入交流电压 | 220V或380V  50赫交流 |
| 柜体尺寸 | 2200x620x2020(mm) |
| 是否具备联网 | 具备 |

--------------------------------------------------------------------------------------

公司地址：绵阳市安州区辽宁大道9号中南高科擎动未来汽车产业园C区3-2

联系人：徐经理

联系：l80lll4O825 l36962969O6

网址：www.scbmhkj.cn